**Поставил окна — спи ночью спокойно!**

**ИЗОБР1** Увеличение числа краж, совершённых преступниками с проникновением в чужое жилище, растёт год от года. Виной всему низкий уровень жизни простого народа, часто безответственное отношение наших людей к своей собственности.

Порой, открытое на проветривание окно первого этажа, провоцирует подвыпившего гражданина совершить проступки, за которые он будет каяться наутро милиционерам или дома. Частые ночные кражи, происходящие как в больших городах, так и во многих маленьких посёлках и деревнях, остаются почти всегда безнаказанными. У милиции просто не хватает времени, свободных специалистов, сил для досконального изучения всех обстоятельств совершения очередного преступления.

Под покровом ночи, тихо выдавив стекло, затем спокойно повернув оконную ручку, злоумышленники проникают в чужую квартиру и забирают всё ценное, что подвернётся под руку. Наиболее часто страдают от краж жители первого, второго либо последнего этажей. Установка оконных решеток не улучшает криминогенную ситуацию в городах. Иногда, именно зарешёченные окна привлекают внимание преступника при выборе очередного объекта.

**Как избежать повышенного внимания к своей квартире?**

**ИЗОБР2**  Пластиковые окна, закрытые решётками, не случайно привлекают к себе повышенный интерес квартирных воришек: раз защищают окна — значит, хранят хозяева дома ценные вещи и деньги. Так же статистика отмечает большее число пострадавших владельцев квартир нижних этажей, имеющих окна с зеркальными стёклами и цветным профилем.

Воры рассуждают резонно — раз человек поставил тонированные стёкла — значит, он что-то скрывает от посторонних взглядов, плюс большая стоимость цветного профиля выдаёт зажиточность владельца квартиры. Спасает в таком случае только сигнализация, подключенная к пульту охраны, заключённый договор с охранной фирмой.

Стоимость такого обслуживания охранными структурами порой зашкаливает, плюс многие фирмы требуют застраховать имущество от кражи, что также накладно. Многие владельцы квартир ставят обычные решётки, подвергая свою жизнь повышенной опасности гибели при внезапном пожаре. Закрывать пути эвакуации, ведь именно ими являются окна нижних этажей дома при аварийных ситуациях, не рекомендуют пожарные.

**Обычные пластиковые окна с защитой**

**ИЗОБР3**  Пластиковые окна со специальным противовзломным механизмом открывания створок, антивандальной плёнкой, усиленной защитой внутри профилей рамы — самый лучший выход в этой ситуации. Они не отличаются цветом от других окон, не имеют видимых изменений внешнего облика, то есть не привлекают внимание заезжих криминальных гастролёров.

1. Оклеивание антивандальной плёнкой стёкол окна квартиры, расположенной на первом этаже, не позволит хулиганам разбить стекло за одну секунду, этот процесс займёт не менее 10-25 минут. Обычно соседи вызывают милицию раньше этого времени, при малейших признаках стука по окну. Если стекло разбить удаётся и преступник попадёт внутрь квартиры, то к выходу из неё злоумышленника ожидает милицейский патруль.
2. Некоторые клиенты заказывают пластиковые окна со специальным бронестеклом, соответствующим общепринятым классам защиты В1, В2, В3. Имея огромную толщину (от 15 до 36 мм) и значительный вес (от 29 до 70 кг/м²), оно становиться непреодолимой стеной не только на пути мелких воришек, но и надёжно останавливает полёт пули, выпущенной из пистолета Макарова или автомата Калашникова.
3. Усиленный пластиковый профиль имеет внутри себя армирующую стальную конструкцию, придающую ему особую прочность против взлома. Металлическая труба со стенками повышенной толщины — обычно квадратного сечения, вставляется внутрь профиля, для надёжного армирования рамы окна.
4. Специальная фурнитура с запорами, имеющими вид шляпки гриба, обеспечивает стойкое противодействие попыткам взлома окна. Дополняет набор оконная ручка повышенной прочности с замком и ключом, служащими для невозможности случайного открывания створки, находящимися внутри квартиры детьми.
5. Для сопротивления взлому рамы, применяют метизы повышенной длины и стойкости к сгибанию, крепя их на меньшем расстоянии ( от 50 мм) друг от друга. При этом отверстия сверлятся через стальные армирующие конструкции насквозь, надёжно фиксируя оконную конструкцию в проёме. Усиленный вид штапиков, плотно притянутых специальными удлинёнными шурупами, отлично закрепит противовзломный стеклопакет в створке либо оконной раме.

Если вы переживаете за сохранность своей квартиры, уезжая на несколько дней или недель, самым лучшим способом сохранить своё имущество от непрошенных гостей, будет выполнение полного комплекса описанных мероприятий, включая временное подключение на пульт охраны. Только так можно добиться спокойного, беззаботного сна и забыть на время отпуска о насущных проблемах обеспечения безопасности жилья.