**Самостоятельная замена обивки дивана**

Через несколько лет эксплуатации обивка красивой мягкой мебели теряет свой привлекательный вид. Любимый диван и кресла выбиваются из общего дизайна комнаты. Не торопитесь купить что-то новое, недорогой и несложный процесс замены обивки может подарить вторую жизнь любимому дивану.

**Особенности перетяжки мягкой мебели**

Для замены обивки можно пригласить специалистов по ремонту мебели, но обсудив стоимость работы, чаще всего принимается решение произвести эту работу своими руками. Замена обивки из ткани не так сложна, если Вы знаете, как забивать гвозди и пользоваться мебельным степлером. Не скажем, что это очень просто. Лучше доверить работу по замене обивки профессионалам в следующих случаях:

1.Разобрать мебель не представляется возможным из-за сложности конструкции каркаса.

2.Геометрия некоторых деталей мебели настолько сложна, что невозможно сделать выкройку.

3.Большой срок эксплуатации мебели может привести к серьезным ремонтным работам с каркасом или наполнителем.

4.Мебель является антиквариатом и требует бережного отношения ввиду высокой стоимости.

5.Материал является сложным для замены по своим свойствам, чаще всего это относится к коже и кожзаменителю.

**Этапы работы по замене обивки**

Если Ваша мебель обита тканью и не является антиквариатом, то можно заменить обивку мебели самостоятельно. Работа состоит из следующих этапов:

1.Демонтаж отдельных элементов и разборка каркаса. При помощи разных отверток, рожковых и разводных ключей аккуратно снимаем боковины, спинки, сидения и декоративные элементы. Снятый крепеж складываем в определенное место.

2.Снятие старой обивки. Плоской отверткой или антистеплером осторожно удаляем скобы и снимаем старую обивку. Всю обивку разделяем на детали, если они сшиты, очищаем и выглаживаем. Детали старой обивки послужат лекалами для кроя новых деталей. Все материалы обивки можно использовать повторно, за исключением рассыпающегося поролона. Его обязательно меняем. Затем, в зависимости от конструкции, проверяем металлические пружины и сетку, капроновые растяжки или кожаные ремни. Провисшие, надорванные либо растянутые элементы удаляем.

3.Разметка и вырезка деталей раскройки новой обивки. Обычно для раскроя используют детали старой обивки, добавляя 5-8 см для припуска. На припуск лучше материала не жалеть, так как нехватка нового материала является типичной ошибкой при замене обивки.

4.Закрепление деталей новой обивки. На деталях каркаса при помощи мебельных скоб или гвоздей крепим детали новой обивки. Расстояние между точками крепления должно быть не более 4-5 см. Края деталей необходимо плотно натягивать, подворачивая излишки ткани.

5.Сборка каркаса и монтаж деталей. После закрепления новой обивки, производим обратный монтаж элементов мягкой мебели.

Самостоятельная замена обивки мебели сложный и трудоемкий процесс, но полученное удовольствие от работы ни с чем не сравнится.