Купить водонагреватель в нашем магазине можно прямо сейчас по специальной низкой цене! Он идеально подойдет для всех кто делает ремонт.

Этот газовый водонагреватель от известного бренда , уже давно своим стильным дизайном, долговечностью и большим сроком службы, завоевал уважение среди покупателей всего мира!

Высокопрочный и надежный бак протестирован при максимальном давлении в шестнадцать бар, что в несколько раз больше обычного давления в квартирах или жилых домах. Управлять его жаром при нагревании можно с помощью регулятора, который находится в корпусе с надежной защитной крышкой.

Проточный водонагреватель оборудован особым термометром, который отображает степень нагревания воды.

Основные преимущества:

Керамическое антибактериальное покрытие бака, разработанное по уникальной технологии в лаборатории нашей компании. Которое представляет собой, покрывающее стекло, закалённое при 780 градусах. Стекло обработанное подобным способом гигиенично при приготовлении воды, и с легкостью справиться с перепадами высоких температур. Также нет риска "цветения", и в момент, когда аппарат не используют, незачем сливать из него водяной раствор.

Специальный анод из магния служит дополнительной защитой от коррозии. Коррозия одна из главных причин поломки. Именно поэтому в этой серии используется анод увеличенный.

Для защиты от перегрева нашими специалистами был использован специальный термостат. Он представляет собой трубочку маленького размера. Во время нагрева расширенная трубка давит на выключатель и процесс нагрева прекращается.

Это оборудование имеет низкий уровень теплопотери благодаря своей незначительной теплоизоляции, в отличие от других подобных ей моделей.

Также на этом уникальном устройстве присутствует дополнительный режим анти замерзания, который практичен в период дачного сезона. Для того чтобы вода в устройстве не замерзла нужно назначить режим анти замерзания, то есть назначить температуру в баке на отметке в десять градусов, и термостат поддержит её. За счет удобного уровня энерго потери эта опция затратной для дачника не будет и убережет в период перехода на зиму. Этот режим очень удобен, если прибор зимой не работает или используется редко.

Особенности данной модели

Раздельное регулирование по мощности и объем горячего потока

Вертикальная установка

Большое разнообразие розжига (батарейки или пьезорозжиг)

Подключение к дымоходу

Датчик по контролю газа

Компактен

Современный дизайн

Работает на низком уровне газа

Материал горелки выполнен из нержавеющей стали

15 летний срок службы теплообменника из меди

Непрекращающаяся длительность работы

Индивидуальная защита от перегрева

Механическое управление

Точная регулировка температуры

Ограничение нагрева

Специального назначения предохранительный клапан

Высокая степень защиты

Гарантия более 5 лет

Гарантия качества и надежности в работе