<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_kompaktnyy_rgb_prozhektor_involight_led_spot123.html>

RGB прожектор INVOLIGHT LED SPOT123 со светодиодами. Очень компактный. Соотношение длины и ширины не более листа бумаги формата А4. При этом достаточно функциональный аппарат с активным типом охлаждения, что позволяет использовать его для многих целей. Светодиодные лампы в количестве 12 штук дают общую освещенность 16700 люкс с углом раскрытия 25`. Встроенный RGB (зеленый, синий, красный) позволяет задавать различные цветовые окраски. Управляется светодиодный прожектор через DMX с 6 каналами. Есть функция активации звуком, благодаря которой происходит автоматический настрой под ритм музыки. Корпус круглой формы. Многофункциональная ручка для переноски в раскладном виде превращается в ножки.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgb_prozhektor_par36_involight_led_par36_al.html>

PAR36 INVOLIGHT LED Par36/AL светодиодный прожектор. Корпус хромированный, есть ручка для переноски и вертикальной фиксации. Он небольшого размера и легкий, хорошо функционирует в группе осветительных приборов, но может использоваться и самостоятельно для небольших объектов. Светодиоды в количестве 75 штук обладают ресурсом работы более 58000 часов. Общая освещенность - 1690 люкс на расстоянии 1 м. Луч раскрывается на 30°. RGB дает трехцветное смешение. Функционал: 4 канала DMX управления, способность работать в авторежиме и активация звуком. У прожектора пассивное охлаждение, но благодаря светодиодам он не нагревается и отвечает всем нормам безопасности.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgbwa_prozhektor_involight_led_spot95.html>

Светодиодный прожектор INVOLIGHT LED SPOT95 с чипом RGBWA (зелёный, синий, красный и белый). Может задать световой луч любой цветовой окраски. Очень эффектно, особенно в сочетании с функцией световой активации. Прожектор можно использовать для дискотек, театрализованных шоу, вечеринок, ночных клубов. Девятиканальный DMX 512 с электронным табло. Он хорошо совместим с другими устройствами. Есть функция «мастер-ведомый» (Master/Slave), статический и автоматический режим. Если прибор работает очень длительное время, то может сработать защита от перегрева. Функционирует при минусовых температурах, поэтому прожектор можно использовать на улице. Оснащен девятью светодиодами по 10 Вт.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgb_prozhektor_par64_involight_ledpar64_bk.html>

Мощный прожектор PAR64 INVOLIGHT LedPar64/BK, светодиодный. Дает освещенность 3460 люксов (на удалении в 1 метр). Количество светодиодных ламп – 181, из них 85 зеленые, 60 синих и 36 красных, с запасом работы до 100 тысяч часов. Может создавать динамичные и статичные световые эффекты различных окрасок. Осветительный прожектор применяется для освещения шоу и танцполов, создания интерьерной подсветки помещений. Функция стробирования придает освещению современный окрас. Луч раскрывается на 30°. Управляется через пульт DMX-512 с 4 каналами, есть встроенный микрофон, автоматический режим и звуковая адаптация. Хорошо совместим с другими осветительными приборами, и может использоваться в группе.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgb_prozhektor_par56_involight_led_par56_al.html>

Светодиодный PAR56 INVOLIGHT LED Par56/A RGB прожектор. Прочный хромированный корпус не пропускает лучи, что предотвращает утечку светового потока. Удобная регулируемая ручка при помощи, которой можно прикрепить прожектор на стойку или установить на горизонтальной поверхности. 109 светодиодов с ресурсом работы до 100 тыс. часов дают яркий луч света (освещенность на 1 м - 2615 лк). У прибора низкое энергопотребление и есть защита от перегрева. Благодаря чипу RGB, можно менять цвета и их комбинации, задавая нужную скорость в зависимости от поставленных задач. Управляется через четырехканальный DMX пульт. Светодиодный прожектор может работать в автоматическом режиме.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_prozhektor_euro_dj_cob_led_blinder_4.html>

EURO DJ COB LED Blinder-4 – это прожектор, оснащенный четырьмя СОВ светодиодами, мощностью каждый по 100 Вт. Регулируемый по температуре свет дает эффектные потоки и используется в оформлении модных показов, театральных выступлений и музыкальных событий. Угол раскрытия луча до 53°. Может работать при температуре -200 - + 400. Имеет активный тип охлаждения при помощи вентилятора. Удобное двенадцатиканальное DMX управление и синий жк-дисплей. Функционал прожектора: стробирование, авторежим, master/slave, звуковая анимация. Выходная мощность стабилизируется с помощью конденсаторов и ис-источников. Монтаж прожектора производится с использованием страховочного тросика.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgbwa_prozhektor_zalivnogo_sveta_involight_led_par65.html>

Светодиодный RGBWA прожектор INVOLIGHT LED PAR65. Создает заливной свет. Благодаря RGBWA можно комбинировать цвета и оттенки потока. Оснащен шестью светодиодными лампами мощностью по 10 Вт и углом раскрытия 25°. Прожектор может длительно работать без выключения. Есть функция защиты от возможного перегрева. Управляется через электронное табло с помощью протокола DMX 512. Есть внутренняя программа и хорошая совместимость прожектора с другими световыми приборами. Работает в статичном и автоматическом режиме, а также в порядке мастер/ведомый. Его широкие возможности используется для оформления баров и ночных клубов, сценических мероприятий и дискотек.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetovoy_pribor_led_prozhektor_s_motorizirovannym_zumom_involight_led_zoom189.html>

LED прожектор INVOLIGHT LED ZOOM189. Прибор направленного света, оснащен моторизированным зумом (углом раскрытия 14-60°). Есть функция стробирования с частотой до 10 Гц. Девятивольтовые светодиоды в количестве 18 штук дают мощный световой луч яркостью 4800-22000 люкс. Низкое тепловыделение и защита от перегрева подкрепляется активным типом охлаждения. Регулирование работы ведется через DMX-512 с пятью или восемью каналами и удобное электронное меню. Малое энергопотребление. Корпус прожектора LED из негорючего пластика ABS черного цвета. Двойная раскладывающаяся ручка дает возможность укрепить его на панели или использовать в качестве напольного прибора.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgbw_prozhektor_involight_ledpar74.html>

Прожектор INVOLIGHT LEDPAR74 оснащен семью светодиодами мощностью по 8 Вт и дает освещенность 6800 лк (1 метр). Цветосмешение RGBW позволяет задавать нужный окрас световому потоку и его смену с разной частотой. Звуковая активация используется для синхронизации с музыкой и создания декоративных эффектов. Удобное электронное табло и управление через пульт DMX-512 с установкой на выбор 4/6/8 каналов. Есть авторежим и статичная работа, режим мастер-ведомый. Светодиодный прожектор LEDPAR74 хорошо совмещается с другими приборами. Пластиковый корпус легкий и непроницаемый. Двуногая лира позволяет использовать его в качестве напольного прожектора или подвесного.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_prozhektor_euro_dj_led_par_56_3w_60.html>

Светодиодный EURO DJ LED PAR 56-3W/60. Прожектор направленного света с технологией цветосмешения RGB. Позволяет создавать декоративные эффекты любой палитры. 36 светодиодных ламп по 3 Вт дают угол раскрытия луча до 60 градусов, что дает возможность использовать прожектор для оформления больших сцен и танцевальных площадок. Минимальное тепловыделение и малое энергопотребление прибора обеспечивают его безопасное использование. Управление через пятиканальный DMX снижает количество коммутаций. У прожектора высокий функционал: автоматический и статичный режимы, активация звуком, master/slave. Хромированный корпус с регулируемой ручкой-подвеской.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/uzkonapravlennyy_svetodiodnyy_prozhektor_dlya_zerkalnogo_shara_involight_pinspot3w.html>

Прожектор INVOLIGHT PINSPOT3W создает холодный свет узкой направленности и используется для шара с зеркальной поверхностью. Один белый светодиод мощностью 3 Вт создает освещенность в 20000 люксов (на расстоянии 1 метра). Очень длительный срок эксплуатации. Требует мало энергии. Нагрев прибора практически отсутствует. Может использоваться вне помещения в морозы и жару (-20 +40 гр). Алюминиевый корпус черного цвета прочный и легкий. Вес прожектора всего 460 грамм. Ножка раскладывается, что позволяет устанавливать прибор в горизонтальной плоскости. Комбинация с вращающимся шаром дает декоративные блики, которые используются для дискотек, ночных клубов, вечеринок.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgbwa_uv_prozhektor_.html>

Involight SLIMPAR126PRO - светодиодный прожектор. Обладает чипом RGBWA для получения различных декоративных цветовых эффектов, а также UV, который позволяет получать необычное свечение белых предметов в темноте. Это создает нужную атмосферу на дискотеках и в ночных клубах используется для современного оформления. 12 светодиодов, каждый по 10 Вт и углом раскрытия 40°. Позволяет освещать большие объекты с малого расстояния. Прожектор в черном прочном корпусе, имеет активный тип охлаждения. Потребляемая мощность 125 Вт. Звуковая анимация позволяет задавать смену потока в зависимости от музыкального сопровождения. Пульт управления с электронным меню, режим мастер/ведомый.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgb_prozhektor_involight_led_spot433.html>

INVOLIGHT LED SPOT433 RGB прожектор. Очень компактный и удобный в использовании светодиодный прибор направленного света. Весит 1,5 кг. Ручка раскладывается, можно установить на горизонтальной поверхности или подвесить на стойку. Четыре светодиода с функцией смешения цвета RGB (синий, красный, зеленый). Линза раскрытия в 25. Активация звуком обеспечивает медленную смену световых эффектов прибора без музыки и соответствие темпу во время ее воспроизведения. Прожектор используется для современного оформления танцполов, бутиков, баров и ресторанов, ночных клубов. Управление шестиканальным пультом DMX-512 исключает лишнюю коммутацию и облегчает совмещение с другой световой аппаратурой.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_rgb_prozhektor_involight_cobpar615t.html>

Современный осветительный прибор INVOLIGHT COBPAR615T. Прожектор со светодиодами. Их шесть штук, каждый по 15 Вт. Мультичип СОВ обеспечивает смену температуры белого освещения. Оно может быть теплым или холодным в зависимости от поставленных целей. Используется для театральных декораций, интерьерной подсветки ресторанов, создания уютной атмосферы в гостиничных комплексах. У светодиодного прожектора COBPAR высокая функциональность: 3-10 канальный DMX-512, звуковая анимация и подстройка под темп музыки, автоматический режим регулирования и статичная работа, Master/Slave. Корпус прожектора округлой формы черного цвета из высокопрочного негорючего пластика.

<http://yamitech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_diskotek/prozhektory_par/svetodiodnyy_prozhektor_par56_involight_cobpar70wh_wh.html>

PAR56 INVOLIGHT COBPAR70WH/WH световой прибор современного поколения. Хромированный корпус с раскладывающейся лирой. Весить 2,2 кг. Можно использовать в качестве напольного или подвесного прожектора. Один мощный светодиод 70 Вт. Дает яркий направленный луч 6790 лк. Широкоугольная линза создает широкий угол раскрытия в 60 градусов. Это позволяет освещать крупные объекты с близкого расстояния и применять прибор в больших помещениях. Функция COB создает теплые и холодные температурные эффекты освещения. Прожектор управляется по протоколу DMX-512, с 1 или 2 каналами. Режим мастер/ведомый используется для улучшения совмещения со всей световой аппаратурой.