Юлия Нестерова

https://freelance.ru/JuliaNesterova

Уникальное описание товара для интернет-магазина

**Инструмент для золотых рук - перфоратор Bosch GBH 2-24 D**

Если вы сторонник быстрой и качественной работы, знаете толк в хорошем инструменте , ваша стратегия - не задолбаться, а аккуратно и эффективно продолбить и просверлить - тогда перфоратор **Bosch GBH 2-24 D** именно для вас!

Почему **Bosch** так хорош?

Техника с этой фамилией надёжна, аккуратна и продуманна, как и велит немецкая кровь. Компания **Bosch** уже больше 100 лет славится качеством изготавливаемой техники, и именно она выпустила первый электрический перфоратор.

Перфоратор **Bosch GBH 2-24 D** появился на рынке в 2012 году, как новая линейка серии хорошо проявивших себя перфораторов **GBH 2-23 RE Professional**.

Новый перфоратор обещает быть на 25% мощнее предыдущих - ведь мощность его двигателя 790 Вт, а энергия удара может достигать 2,7 Дж.

Его скорость сверления выше - он способен просверлить более 75 тысяч отверстий.

Конструкция перфоратора **Bosch GBH 2-24 D** былапересмотрена и улучшена, что позволило увеличить срок его службы.

Этот перфоратор универсален - он подойдет как для отделочных, так и для инсталяционных работ.

Перфоратор **Bosch GBH 2-24 D** готов проявить себя в разных режимах - в режиме долбления и в режиме сверления, что позволяет выполнить большой спектр задач. Для разных режимов работы предусмотрен механизм блокировки.

Перфоратор **Bosch GBH 2-24 D** может похвастаться:

- предохранительной муфтой, которая обезопасит оператора,

- поворотным щеткодержателем,

- реверсом, который поможет высвободить бур и сверло, если они застрянут,

- регулировкой числа оборотов, чтобы точно приступить к сверлению.

Модель **Bosch GBH 2-24 D** помещена в стильный фирменный кейс, в котором вы также найдете запасную рукоятку, ограничитель глубины и салфетку.

**Технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность | 790 Вт |
| Энергия единичного удара | 2,7 Дж |
| Число ударов при ном.числе оборотов | 0 - 4100 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 0 - 920 об/мин |
| Вес | 2,8 кг |
| Длина | 367 мм |
| Зажим | SDS-plus |

| **Диапазон сверления** |  |
| --- | --- |
| Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 - 24 мм |
| Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора | 6 - 14 мм |
| Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
| Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки | 68 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления в древесине | 30 мм |

| **Ударное сверление в бетоне** |  |
| --- | --- |
| Значение вибрации ah | 17 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |

| **Долбление** |  |
| --- | --- |
| Значение вибрации ah | 13 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |

Купив этот перфоратор, Вы не пожалеете!

С вашими золотыми руками он прослужит Вам долго и верно!