**Автор: Геннадий Кайман**

# e-mail: [caiman2015@yandex.ru](mailto:caiman2015@yandex.ru)

[caiman.text@gmail.com](mailto:caiman.text@gmail.com)

Информационная [статья](http://dnepr.news/public/17/24201) на стороннем ресурсе со скрытыми элементами рекламы и ссылками на сайт заказчика.

**Почему демонтаж нужно доверять профессионалам?**

Любой созидательный процесс начинается с не столь интересного, но не менее важного подготовительного этапа. И демонтажные действия в строительстве не являются исключением. При этом значимость подобных работ понимает далеко не каждый, а сложности в ходе такой операции осознают и совсем немногие, кто не связан с ремонтами профессионально.

Ведь неквалифицированная (с позиции далекого от строительства человека) работа кажется простой и незамысловатой. Так ли это на самом деле? Давайте анализировать вместе.

Разбираем полы

Кому-то может показаться странным, но старые полы нужно именно разбирать, а не ломать. Разница состоит в том, что в первом случае это делается в определенной последовательности. Такая очередность исключает повреждения проложенных ранее коммуникаций, непосредственно плит перекрытия и других соседствующих конструкций.

Конечно, сложность разборки зависит от вида покрытия. И [демонтаж полов, цена](http://rezka.dp.ua/demontazh-pola) работы у специалистов, обусловлены именно этими факторами.

1. Деревянный пол – один из простых вариантов, но, опять же, важна последовательность действий, начиная от вскрытия крайней половицы.
2. Паркет или ламинат – технология разборки зависит от типа соединения отдельных элементов. Замковые сцепления можно разбирать и вручную, клеевые – с помощью перфоратора со специальной насадкой.
3. Плиточный пол – опять-таки применяется перфоратор с дополнительным оборудованием, либо молоток и зубило. С таким покрытием сложности заключается в дальнейшем выравнивании основания.
4. Цементно-песчаная стяжка – чем качественней была изначальная заливка, тем сложней демонтаж покрытия. От снятия массы целыми секторами до кропотливого дробления состава на мелкие фрагменты.

Демонтируем стены

Важный момент заключается в том, какую именно стену вы собрались демонтировать. Они могут быть:

* несущими;
* несуще-ограждающими;
* ограждающими (перегородки).

В первых двух случаях – это ответственность, согласование своих действий в соответствующих службах. А также необходимость установки временных или стационарных опор, которые возьмут на себя нагрузку отсутствующей стены. Без применения таких мер возникает риск частичного или полного разрушения строения.

[Демонтаж стен](http://rezka.dp.ua/demontazh-sten) ограждающих происходит проще – можно с помощью простого инструмента и физической силы. Но и как вариант – алмазная резка, исключающая шумную вибрацию и пыль. Стены существует бетонные, гипсокартонные, стеклоблоки, кирпичные, деревянные. И каждый из типов материала имеет свои особенности, а следовательно, необходимы навыки и нюансы в работе с любым из них.

Услуги специалистов

Естественное желание большинства из нас – экономия собственного бюджета, сокращение расходов там, где это допустимо. В то же время важно рассчитать свой потенциал и возможные последствия работы без надлежащего опыта. Кстати, часто выливающиеся в немалые издержки.

При обращении к мастерам вложенные затраты компенсируются безупречным качеством. Это ровный и подготовленный пол, отсутствие проблем с несущими стенами, соседями и проверяющими инстанциями. А также применение спец.инструмента, наличие опыта и навыков работы с любыми материалами и конструкциями. Более подробную информацию об услугах можно посмотреть в соответствующих подразделах сайта.

Наверное, каждый из нас должен заниматься в жизни своим делом. Это преимущества и привилегии цивилизованного общества. А потому, добро пожаловать к профессионалам – качество работы вам будет гарантировано.